# 2026.6.9 V2.3.0

1. 新增 JeeHell FMGS A320（Prepar3D）机模接口支持

   - 新增对 JeeHell A320FMGS机模的完整硬件接口支持，覆盖中控台（PED）、中央仪表板（MIP）、遮光罩（GLARE）、顶板（OVHD）、操纵系统（侧杆 / 脚蹬 / 方向舵手轮 / 刹车）及断路器（CB）面板。

   - 通过 JeeHell SDKPRO 与 FMGS 通信，并对 SDKPRO 不支持的少数离散指令（如襟翼手柄档位）保留 FSUIPC 辅助通道。

2. ToLissA319 / A320 / A321 机模接口模块

   - 新增 ToLiss A319 与 A321 机模支持，三款机型整合到同一接口 DLL（`Aircraft_ToLiss319_320_321_XPlane.dll`），iFSim.Ready 自动识别当前所驾驶的机型变体，无需手动切换。

   - 修复 Aircraft_ToLiss319_320_321_XPlane 在 X-Plane 关闭重启后不会自动重连的问题。

   - 修复飞机在地面时油门台配平轮电机偶发被误驱动、甚至一直转到最大抬头（11UP）位置的问题。现按 ECAM 飞行阶段判断自动配平：仅在空中自动配平阶段驱动硬件配平轮，地面及手动配平阶段不再自动转动。

   - 虚舱内的驻车手柄由之前的硬件驻车手柄ON信号单独控制修改为硬件驻车手柄ON信号和OFF信号同时控制。

3. FenixA319 / A320 / A321 机模接口模块

   - 修复飞行过程中 iFSim.Ready 与 MSFS 的连接出现异常或瞬时断开时，因接收到错位数据偶发导致 iFSim.Ready 闪退的问题。

   - 修复 MSFS 未运行时 Fenix 接口模块持续尝试自动重连、导致 iFSim.Ready 内存缓慢增长的问题。

   - 修复缓慢推拉襟缝翼手柄时档位识别错误的问题（原信号滤波会过滤掉手柄停稳时的最终采样，导致档位停留在上一档）。

   - 虚舱内的驻车手柄由之前的硬件驻车手柄ON信号单独控制修改为硬件驻车手柄ON信号和OFF信号同时控制。



注意：

1. 此次更新对 Profile 文件做了重命名与新增：`FenixA320.xml` 改名为 `FenixA319_A320_A321.xml`、`ToLissA320.xml` 改名为 `ToLissA319_A320_A321.xml`，并新增 `JeeHell_FMGS_A320.xml`。强烈建议先卸载已安装的旧版 iFSim.Ready，再安装 V2.3.0；如曾对 profile 做过自定义修改，请先备份并删除旧 profile 文件，让 iFSim.Ready 加载新版默认 profile。

2. 此次更新将 ToLiss 机模 DLL 由 `Aircraft_ToLiss_320_XPlane.dll` 改名为 `Aircraft_ToLiss319_320_321_XPlane.dll`，安装过程会自动清理旧文件。

3. 使用 JeeHell FMGS A320 机模需先安装 JeeHell A320FMGS 及FSUIPC，并将 iFSim.Ready 配套的 CModule（`iFSimReady_FMGS.dll`）部署到 FMGS 的 Hardware Modules 目录，具体步骤见配套接入手册。
